Załącznik nr 7

**Przedmiar robót budowlanych**

1. Demontaż i wymiana 25 szt. opraw oświetleniowych żarowych
2. Demontaż i wymiana ok. 10szt gniazd wtykowych końcowych ze stykiem uziemiającym 2-biegunowych do 16 A z zabezpieczeniem przed dziećmi
3. Demontaż 1 umywalki
4. Montaż 1 szt. brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego:
   1. Kształt: prostokątny z zintegrowaną obudową,
   2. Wymiary: ± 800 x 800 x 205 mm
   3. Głębokość: ± 90 mm.
   4. Materiał: akryl antypoślizgowy.
   5. Wyposażenie dodatkowe: nogi wsporcze, syfon brodzikowy
5. Demontaż drewnianych szaf pod zabudowę w salach opieki dzieci do lat 3
6. Demontaż drzwi z ościeżnicami, powiększenie 2 otworów drzwiowych
7. Montaż drzwi z ościeżnicami:
8. Drzwi wejściowe do sal opieki dzieci - aluminiowe oszklone 90cm – 2szt lewe
9. Drzwi łazienkowe 70cm – 1szt. lewe, 1 szt. prawe
10. Drzwi do pokoju dyrektora 80cm ( wykończenie okleiną CPL)

**Malowanie pomieszczeń (+/-) powierzchni malowanej 670m2:**

Pokój dyrektorski – (+/-) 75m2

Hol główny – (+/-) 155m2

Sala opieki dzieci do lat 3 – (+/-) 170m2 x 2 = 340 m2

2 łazienki – (+/-) 33m2 x 2 = 66 m2

Zmywalnia (przygotowalnia posiłków) – (+/-) 34m2

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny możliwość wstępnych oględzin przed złożeniem oferty cenowej.

**Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinien być:**

\* oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

\* umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 – M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,